附件1

复印机需满足的技术规格及参数要求

类型	黑白多功能数码复合机
功能	打印、复印、扫描
打印参数
打印速度	45ppm
打印准备时间	4.9s
首页打印时间	2.3s
最大月打印量	225000 页/月
打印分辨率	最大1200x1200dpi
最大输出幅面	A3
打印语言	UFR
处理器数量	3
处理器	日本佳能原厂2024款处理器
内存	3.5GB
触摸屏	10.1英寸彩色触摸屏
双面打印	支持
有线网络打印	支持
其他打印功能	具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能
安全增强功能	设备安全启动与完整性度量，内存、临时文件和缓存数据清除，设备接入控制，通讯接口控制，硒鼓信息清除，数据存储与流向管控，打印日志记录
复印参数
复印速度	45ppm
双面复印速度	45spm
复印类型	支持稿台（FB）、自动进稿器（ADF）；支持黑白复印、双面复印、缩放复印，支持水印复印；复印模式包含支持多页合一复印、自动双面复印、缩放复印、逐份复印
复印分辨率	最大 600x600dpi
连续复印	1-9999页
缩放率	25-400%
扫描参数
扫描类型	平板+ADF
扫描技术	CCD
输稿器类型	DADF
ADF容量	150页
扫描速度	80ppm
双面扫描	160spm
扫描区域	最大 A3
扫描分辨率	最大 600x600dpi
彩色扫描	支持
扫描文件格式	拉扫：
Windows系统：JPEG,PDF,TIFF,OFD,BMP,PNG
国产系统：JPEG,PDF,TIFF,OFD,BMP,PNG,可搜索PDF，TXT
推扫：JPG,PDF,TIFF,OFD
扫描输出功能	输出到PC
扫描应用软件	支持
纸张处理
纸张输入容量	标准纸盒：500x2页

多功能进纸器：150页

ADF进纸器：150页
进纸容量	标配：1150 页，最大：6650页
纸张输出容量	标配：250 页，最大：3500 页
介质类型	标准纸盒&选配进纸盒：
普通纸（60-90gsm），厚纸1（91-120gsm），厚纸2(121-157gsm)，厚纸3(158-209gsm)，厚纸4(210-256gsm)
多功能进纸器：
普通纸（60-90gsm），厚纸1（91-120gsm），厚纸2(121-157gsm)，厚纸3(158-209gsm)，厚纸4(210-256gsm)，透明胶片，明信片，信封，标签
介质尺寸	标准纸盒1：
A3,A4,A4(L),Letter,Letter(L),8K,Big 16K(L),A5,JIS B4,JIS B5(L),Folio(8.5"x13"),Ledger,Legal,
进纸盒2：
A3,A4,A4(L),Letter,Letter(L),8K,Big 16K(L),A5,JIS B4,JIS B5(L),Folio(8.5"x13"),Ledger,Legal,A3 Wide(12“x18”) ,SRA3
多功能进纸器：
A3,A4,A4(L),Letter,Letter(L),8K,Big 16K,Big 16K(L),A5,A5(L),A6,JIS B4,JIS B5(L),JIS B6,Statement,Statement(L),Folio(8.5"x13"),Ledger,Legal,A3 Wide(12“x18”) ,SRA3,Executive,Executive(L),
介质重量范围	标准纸盒：60 - 256g/㎡，

多功能进纸器：60 - 256g/㎡

选配纸盒： 60 - 256g/㎡
一般特性
电源电压	220-240V，50/60Hz，10A
接口类型	高速USB 2.0

10/100/1000BaseTX
操作系统	Windows系统：Windows Server2003/Server2008/Server2012/Server
2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win 10(32/64bit)
国产系统：银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏 、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾